IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Time stamp: "2024-07-19T10:52:41"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "22.0.2.392 - Exporter 22.0.2.392 - Interface utilisateur alternative 22.0.2.392"
Application: "Autodesk Revit 2022 (FRA)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (FRA)"

People and organizations
  Person "arwa.boussaa@vmzinc.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "arwa.boussaa@vmzinc.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2022 (FRA)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1721290438 (2024-07-18T08:13:58Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | object type "Niveau:Niveau 1" | elevation 0.
        contains 30 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | object type "Texte 3D:Model Text 1" | names: "Texte 3D:Model Text 1:24701" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ProvisionForVoid
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | object type "Texte 3D:Model Text 1" | names: "Texte 3D:Model Text 1:24706" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ProvisionForVoid
          5 x IFCROOF | object type "Toit de base:Primer d’adhérence FG35" | names: "Toit de base:Primer d’adhérence FG35:25614", "Toit de base:Primer d’adhérence FG35:28714", "Toit de base:Primer d’adhérence FG35:35153" (+2 more) | parts: 5 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          3 x IFCROOF | object type "Toit de base:Toit 1" | names: "Toit de base:Toit 1:25621", "Toit de base:Toit 1:35090", "Toit de base:Toit 1:35280" | parts: 3 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur 1" | object type "Mur de base:Mur 1" | names: "Mur de base:Mur 1:25626", "Mur de base:Mur 1:25627", "Mur de base:Mur 1:35095" (+3 more) | material: layers "Mur de base:Mur 1" ("Isolation" 100., "Maçonnerie ascendante" 200.) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" | object type "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" | names: "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand:25628", "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand:35116", "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand:35287" | material: layers "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" ("EPDM membraan RESITRIX SKW" 1.5, "Glasvezel frame" 1.) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
          3 x IFCROOF | object type "Toit de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" | names: "Toit de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand:25634", "Toit de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand:35119", "Toit de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand:35290" | parts: 3 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:RESITRIX SKW EPDM-membraan verlijmd of onder ballast_Dakvlak" | names: "Toit de base:RESITRIX SKW EPDM-membraan verlijmd of onder ballast_Dakvlak:27751" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" | object type "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" | names: "Mur de base:Primer d’adhérence FG35:28479", "Mur de base:Primer d’adhérence FG35:35137" | material: layers "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" ("TPE-griplaag met SBS" 0.8) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | object type "Texte 3D:Model Text 1" | names: "Texte 3D:Model Text 1:35032" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:RESITRIX MB EPDM-membraan vast of verzwaard_Platte vlak" | names: "Toit de base:RESITRIX MB EPDM-membraan vast of verzwaard_Platte vlak:35083" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:Mechanische bevestiging/ballast" | names: "Toit de base:Mechanische bevestiging/ballast:35168" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:RESITRIX CL EPDM membraan verlijmd of geballast" | names: "Toit de base:RESITRIX CL EPDM membraan verlijmd of geballast:35333" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" | object type "Mur de base:Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" | names: "Mur de base:Membrane RESITRIX SK W EPDM collée:35341" | material: layers "Mur de base:Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" ("EPDM membraan RESITRIX SKW" 1.5, "Glasvezel frame" 1.) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur 1" | STANDARD | 6 occurrences | material: layers "Mur de base:Mur 1" ("Isolation" 100., "Maçonnerie ascendante" 200.) | property sets: Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" | STANDARD | 3 occurrences | material: layers "Mur de base:RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" ("EPDM membraan RESITRIX SKW" 1.5, "Glasvezel frame" 1.) | property sets: Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" ("TPE-griplaag met SBS" 0.8) | property sets: Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Mur de base:Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" ("EPDM membraan RESITRIX SKW" 1.5, "Glasvezel frame" 1.) | property sets: Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon

Property sets
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Model Text 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 12 objects (5 IFCROOF, 5 IFCSLAB, 2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 9 objects (3 IFCROOF, 3 IFCSLAB, 3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 6 objects (3 IFCROOF, 3 IFCSLAB)
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 6 objects (6 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Mur 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Model Text 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "RESITRIX SKW EPDM-membraan verlijmd of onder ballast_Dakvlak" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "RESITRIX MB EPDM-membraan vast of verzwaard_Platte vlak" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "Mechanische bevestiging/ballast" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff: 2 more contents on 3 objects not shown
  Pset_ProvisionForVoid | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Depth = 9.99999999999999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Height = 75.342232612207 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Shape = "Undefined" (IFCLABEL)
    Width = 9.99999999999999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 40.6020131999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 40.6020131999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4.05083464615429 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4.0508346461543 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "RESITRIX SKW EPDM-membraan verlijmd of onder ballast_Dakvlak" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4.05083464615429 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4.0508346461543 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 38.5876747384646 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "RESITRIX MB EPDM-membraan vast of verzwaard_Platte vlak" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 38.5876747384646 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 40.6020132 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 40.6020132 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4.05083464615426 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4.05083464615425 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon: 6 more contents on 6 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Description = "Le support (toiture plate) doit être préparé avec le Primer d’adhérence FG35. Le primer d’adhérence permet un collage immédiat et durable. Il faut respecter un temps de séchage de 35 minutes minimum." (IFCTEXT)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Reference = "Toit 1" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Description = "Membraan met een toplaag van EPDM met een interne wapening en een zelfklevende onderlaag uit SBS-bitumen." (IFCTEXT)
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Membraan met een toplaag van EPDM met een interne wapening en een zelfklevende onderlaag uit SBS-bitumen." (IFCTEXT)
    Reference = "RESITRIX SKW EPDM-membraan verlijmd of onder ballast_Dakvlak" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Membraan met een toplaag van EPDM met een interne wapening en een onderlaag uit SBS-bitumen afgewerkt met een PE-folie." (IFCTEXT)
    Reference = "RESITRIX MB EPDM-membraan vast of verzwaard_Platte vlak" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Aanbrengen van een anti worteldoorgroei membraan + De naadverbindingen moeten verdubbeld worden. Een ontkoppelingsmembraan (300g/m²) moet worden toegevoegd als het groendaksysteem dit niet bevat. + De naadverbindingen moeten verdubbeld worden. Een ontkoppelingsmembraan (300g/m²) moet worden toegevoegd als het groendaksysteem dit niet bevat. + De naadverbindingen moeten verdubbeld worden. Een ontkoppelingsmembraan (300g/m²) moet worden toegevoegd als het groendaksysteem dit niet bevat." (IFCTEXT)
    Reference = "Mechanische bevestiging/ballast" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Membraan met een toplaag van EPDM met een interne wapening en een onderlaag uit SBS-bitumen afgewerkt met fijne bezanding." (IFCTEXT)
    Reference = "RESITRIX CL EPDM membraan verlijmd of geballast" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "RESITRIX SKW EPDM-membraan verlijmd of onder ballast_Dakvlak" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "RESITRIX MB EPDM-membraan vast of verzwaard_Platte vlak" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Mechanische bevestiging/ballast" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "RESITRIX CL EPDM membraan verlijmd of geballast" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 6 objects (6 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Mur 1" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Description = "Membraan met een toplaag van EPDM met een interne wapening en een zelfklevende onderlaag uit SBS-bitumen." (IFCTEXT)
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Description = "Le support (toiture plate) doit être préparé avec le Primer d’adhérence FG35. Le primer d’adhérence permet un collage immédiat et durable. Il faut respecter un temps de séchage de 35 minutes minimum." (IFCTEXT)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Description = "Membrane avec une couche supérieure en caoutchouc EPDM avec une armature interne et une sous-couche en bitume modifié SBS recouvert d'un film PE." (IFCTEXT)
    Reference = "Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 type object
    Description = "Membraan met een toplaag van EPDM met een interne wapening en een zelfklevende onderlaag uit SBS-bitumen." (IFCTEXT)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 type object
    Description = "Le support (toiture plate) doit être préparé avec le Primer d’adhérence FG35. Le primer d’adhérence permet un collage immédiat et durable. Il faut respecter un temps de séchage de 35 minutes minimum." (IFCTEXT)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 type object
    Description = "Membrane avec une couche supérieure en caoutchouc EPDM avec une armature interne et une sous-couche en bitume modifié SBS recouvert d'un film PE." (IFCTEXT)
  Pset_WallCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Mur 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "RESITRIX membraan SK W EPDM gelijmde_Opstand" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Membrane RESITRIX SK W EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 type objects
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)