IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Time stamp: "2024-08-30T14:29:01"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "22.0.2.392 - Exporter 22.0.2.392 - Interface utilisateur alternative 22.0.2.392"
Application: "Autodesk Revit 2022 (FRA)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (FRA)"

People and organizations
  Person "arwa.boussaa@vmzinc.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "arwa.boussaa@vmzinc.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2022 (FRA)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1725018897 (2024-08-30T11:54:57Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | object type "Niveau:Niveau 1" | elevation 0.
        contains 20 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | object type "Texte 3D:Model Text 1" | names: "Texte 3D:Model Text 1:24701" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ProvisionForVoid
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | object type "Texte 3D:Model Text 1" | names: "Texte 3D:Model Text 1:24706" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ProvisionForVoid
          3 x IFCROOF | object type "Toit de base:Primer d’adhérence FG35" | names: "Toit de base:Primer d’adhérence FG35:25614", "Toit de base:Primer d’adhérence FG35:28714", "Toit de base:Primer d’adhérence FG35:28894" | parts: 3 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          2 x IFCROOF | object type "Toit de base:Toit 1" | names: "Toit de base:Toit 1:25621", "Toit de base:Toit 1:26356" | parts: 2 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur 1" | object type "Mur de base:Mur 1" | names: "Mur de base:Mur 1:25626", "Mur de base:Mur 1:25627", "Mur de base:Mur 1:26361" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Mur 1" ("Isolation" 100., "Maçonnerie ascendante" 200.) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée" | object type "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée" | names: "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée:25628", "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée:28853" | material: layers "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée" ("Membrane RETRIDEX EPDM" 1.5, "Armature en fibre de verre" 1.) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
          3 x IFCROOF | object type "Toit de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée" | names: "Toit de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée:25634", "Toit de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée:27751", "Toit de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée:28856" | parts: 3 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:Membrane RETRIDEX EPDM lestée" | names: "Toit de base:Membrane RETRIDEX EPDM lestée:26349" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" | object type "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" | names: "Mur de base:Primer d’adhérence FG35:28479", "Mur de base:Primer d’adhérence FG35:28877" | material: layers "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" ("Primer d’adhérence FG35" 0.8) | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:Fixation mécanique/lestage" | names: "Toit de base:Fixation mécanique/lestage:29189" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Texte 3D:Model Text 1" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur 1" | STANDARD | 4 occurrences | material: layers "Mur de base:Mur 1" ("Isolation" 100., "Maçonnerie ascendante" 200.) | property sets: Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Mur de base:Membrane RETRIDEX EPDM collée" ("Membrane RETRIDEX EPDM" 1.5, "Armature en fibre de verre" 1.) | property sets: Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Mur de base:Primer d’adhérence FG35" ("Primer d’adhérence FG35" 0.8) | property sets: Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon

Property sets
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Model Text 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 8 objects (3 IFCROOF, 3 IFCSLAB, 2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 8 objects (3 IFCROOF, 3 IFCSLAB, 2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 4 objects (2 IFCROOF, 2 IFCSLAB)
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 4 objects (4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Mur 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Model Text 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM lestée" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "Fixation mécanique/lestage" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ProvisionForVoid | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Depth = 9.99999999999999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Height = 602.737860897656 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Shape = "Undefined" (IFCLABEL)
    Width = 9.99999999999999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 40.6020131999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 40.6020131999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4.05083464615429 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4.0508346461543 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 38.5876747384646 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM lestée" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 40.6020132 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 40.6020132 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 38.5876747384645 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4.05083464615429 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4.0508346461543 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4.05083464615428 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4.05083464615428 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon: 2 more contents on 2 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Description = "Le support (toiture plate) doit être préparé avec le Primer d’adhérence FG35. Le primer d’adhérence permet un collage immédiat et durable. Il faut respecter un temps de séchage de 35 minutes minimum." (IFCTEXT)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Description = "Retridex offre une solution durable pour la couverture de toitures plates. C’est une membrane de finition de toiture en EPDM pourvue d’une armature interne en fils de fibres de verre. Ce treillis interne assure la stabilité dimensionnelle et offre une excellente résistance aux déchirures." (IFCTEXT)
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Reference = "Toit 1" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Retridex offre une solution durable pour la couverture de toitures plates. C’est une membrane de finition de toiture en EPDM pourvue d’une armature interne en fils de fibres de verre. Ce treillis interne assure la stabilité dimensionnelle et offre une excellente résistance aux déchirures." (IFCTEXT)
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM lestée" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Le retridex lesté est posé en indépendance sous protection lourde : pose en indépendance sous gravier, dalles sur plots…" (IFCTEXT)
    Reference = "Fixation mécanique/lestage" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Toit 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM lestée" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Fixation mécanique/lestage" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 4 objects (4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Mur 1" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Description = "La bande d’étancheité EPDM du relevé est placée jusqu’à l’avant du mur et prolongée jusqu’à 100 mm au-delà du coin du relevé par-dessus l’isolation EPDM de la surface du toit (collée). La bande du relevé doit être collée en adhérence totale." (IFCTEXT)
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Description = "Le support (toiture plate) doit être préparé avec le Primer d’adhérence FG35. Le primer d’adhérence permet un collage immédiat et durable. Il faut respecter un temps de séchage de 35 minutes minimum." (IFCTEXT)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 type object
    Description = "La bande d’étancheité EPDM du relevé est placée jusqu’à l’avant du mur et prolongée jusqu’à 100 mm au-delà du coin du relevé par-dessus l’isolation EPDM de la surface du toit (collée). La bande du relevé doit être collée en adhérence totale." (IFCTEXT)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 type object
    Description = "Le support (toiture plate) doit être préparé avec le Primer d’adhérence FG35. Le primer d’adhérence permet un collage immédiat et durable. Il faut respecter un temps de séchage de 35 minutes minimum." (IFCTEXT)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Mur 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Membrane RETRIDEX EPDM collée" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Primer d’adhérence FG35" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 3 type objects
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)